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2. [bookmark: _Toc499029520][bookmark: _Toc180409438]Основная часть
2. [bookmark: _Toc180409439]Общие положения
[bookmark: OLE_LINK49][bookmark: OLE_LINK50][bookmark: OLE_LINK51][bookmark: OLE_LINK52][bookmark: OLE_LINK117][bookmark: OLE_LINK118][bookmark: OLE_LINK66][bookmark: OLE_LINK67]Местные нормативы градостроительного проектирования городского округа «город Мценск» Орловской области (далее – МНГП) разработаны в целях обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности населения (включая маломобильные группы населения) при реализации решений, содержащихся в документах территориального планирования, градостроительного зонирования, проектах планировки территории в увязке с следующими документами стратегического планирования:
Генерального плана городского округа «город Мценск» Орловской области, утвержденный Решение Мценского городского Совета народных депутатов от 20.06.2011 года № 413-МПА (в ред. 22.04.2021 №249-МПА)
Правила землепользования и застройки городского округа «город Мценск» Орловской области, утвержденного решением Мценского городского Совета народных депутатов от 20.06.2011 года № 414-МПА (в ред. от 23.08.2024 №162-МПА).
Предметом нормирования является:
1) обеспеченность населения объектами местного значения, которая рассчитывается, как удельная мощность (вместимость, емкость, пропускная способность и т.д.) какого-либо вида инфраструктуры, приходящуюся на одного жителя или представителя определенной возрастной, социальной, профессиональной группы либо на определенное число (сто, тысячу и т.д.) жителей или представителей указанных групп;
2) территориальная доступность таких объектов, которая рассчитывается либо исходя из затрат на достижение выбранного объекта (как правило, затрат времени), либо исходя из расстояния до выбранного объекта, измеренного по прямой, по имеющимся путям передвижения, или иным образом.

[bookmark: _Hlk195694736]Перечень областей нормирования, для которых установлены расчетные показатели.

В соответствии с ч. 4 ст. 29.2 Градостроительного кодекса РФ нормативы градостроительного проектирования поселения устанавливают совокупность расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения, относящимися к областям, указанным в пункте 1 части 5 статьи 23 Градостроительного Кодекса, объектами благоустройства территории, иными объектами местного значения населения города и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения.
Перечень объектов местного значения муниципального образования город Мценск - для целей настоящих МНГП подготовлен на основании:
· статьи 23 Градостроительного кодекса Российской Федерации;
· статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
· Устава города Мценска Орловской области.
В число объектов местного значения, отнесенных к таковым градостроительным законодательством Российской Федерации, входят объекты, относящиеся к областям:
а) электро-, тепло-, газо- и водоснабжение населения, водоотведение;
б) автомобильные дороги местного значения;
в) физическая культура и массовый спорт, образование, здравоохранение, обработка, утилизация, обезвреживание, размещение твердых коммунальных отходов;
г) иные области в связи с решением вопросов местного значения городского округа.
Перечень областей нормирования, для которых МНГП установлены расчетные показатели:
· электро-, газо-, тепло-, водоснабжение, водоотведение;
· автомобильные дороги местного значения и транспорт;
· организация парковочного пространства;
· образование
· физическая культура и массовый спорт;
· культура
· содержание мест погребения;
· жилищное строительство;
· озеленение и благоустройство;
· торговля, общественное питание, бытовое обслуживание;
· деятельность органов местного самоуправления;
· обеспечение общественного правопорядка.
[bookmark: _Hlk194660923][bookmark: _Toc84513399][bookmark: _Toc180409440]
Сведения о дифференциации территории для целей применения расчетных показателей
На территории города Мценска устанавливаются единые расчетные показатели для всей территории муниципального образования.
Местные нормативы градостроительного проектирования городского округа
город Мценск Орловской области


________________________________________________________________________________________________
		3
Перечень предельных значений показателей минимально допустимого уровня обеспеченности населения объектами местного значения и максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов местного значения для населения по областям нормирования
Таблица 1.1
2.0.1. [bookmark: _Hlk194934239]Расчетные показатели в области электро-, газо-, тепло-, водоснабжения, водоотведения
	Перечень объектов местного значения в соответствующей области нормирования
	Минимальный показатель (название)
	Показатель минимальной обеспеченности
	Единица измерения 
	Показатель максимальной доступности
	Единица измерения

	Электростанции, подстанция 35 кВ, переключательные пункты, ТП, линии электропередач и 35 кВ, линии электропередачи 10 кВ
	Объем электропотребления 
	2220
	кВт·ч/год на 1 чел. 

	300
	Удаленность точки возможного подключения, м

	Объекты распределительной сети: пункты редуцирования газа, газопровод распределительный низкого, среднего давления
	Объем газопотребления
	262,8
	куб.м./год на 1 чел.
	300 
	Удаленность точки возможного подключения, м

	Объекты централизованной системы теплоснабжения, осуществляющие выработку и подачу тепловой энергии конечному потребителю: котельные, тепловые перекачивающие насосные станции, ЦТП, теплопровод магистральный
	Объем потребления тепловой энергии 
	8979
	МДж/год на 1 чел.
	500 
	Удаленность точки возможного подключения, м

	Водозаборы, станции водоподготовки, насосные станции, резервуары, водонапорные башни, водопровод
	Объем водопотребления 
	360
	  л/сут/ на 1 чел.
	500 
	Удаленность точки возможного подключения, м

	Очистные сооружения, канализационные насосные станции, канализация магистральная
	Объем водоотведения 
	481,8
	л/сут. /на 1 чел.
	500
	Удаленность точки возможного подключения, м



Таблица 1.2
2.0.2. Расчетные показатели в области автомобильных дорог и транспорта
	Перечень возможных объектов местного значения
	Минимальный показатель (название)
	Показатель минимальной обеспеченности
	Единица измерения
	Показатель максимальной доступности
	Единица измерения

	Автомобильные дороги общего пользования местного значения
	Плотность сети автомобильных дорог общего пользования местного значения, 
	
6,02
	 км/кв.км территории города 
	Не устанавливается
	

	
	Плотность сети автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием,
	4,98
	 км/кв.км территории города
	Не устанавливается 
	

	
	Доля автодорог с твердым покрытием в общей протяженности автодорог
	82
	 %
	Не устанавливается
	

	 Улично-дорожная сеть
	Квартальные проезды
	0,4
	км/1000 жителей
	Не устанавливается
	

	Парковки; парковочные места улично-дорожной сети, перехватывающие и гостевые парковки
	Обеспеченность парковками 
	30
	мащино-мест на 1000 жителей
	800
	Пешеходная доступность, м

	Велосипедные дорожки 
 
	Плотность сети велодорожек
	0,73
	км/кв.км площади города
	Не устанавливается
	

	Пешеходные переходы
	Расстояние между пешеходными переходами на дорогах регулируемого движения в пределах застроенной территории
	300
	м
	Не устанавливается
	





	Общественный пассажирский транспорт

	Количество остановок общественного автомобильного транспорта 
	На застроенных территориях 
	1
	ед. на каждые 600 м протяженности улично-дорожной сети

	 В жилых районах
	600
	 Пешеходная доступность, м


	
	
	
	
	
	От поликлиник и медицинских организаций стационарного типа
	150
	

	
	
	
	
	
	В общегородском центре от объектов массового посещения
	250
	

	
	
	
	
	
	В производственных зонах от проходных предприятий
	400
	

	
	
	В незастроенной части города и за его границами
	В соответствии утвержденным маршрутом
	м
	Не устанавливается
	



Таблица 1.3
2.0.3. Расчетные показатели в области организации парковочного пространства
	Перечень объектов 
	Минимальный показатель (название)
	Показатель минимальной обеспеченности
	Единица измерения
	Показатель максимальной
 доступности
	Единица измерения

	Многоквартирные жилые дома, в том числе: 
 Квартира жилого дома бизнес-класса
	Обеспеченность местами хранения легковых автомобилей.

	2,0
	Машино-место на 1 квартиру многоквартирного жилого дома
	800
	Пешеходная доступность, м


	Квартира жилого дома стандартного класса
	
	1,2
	
	
	

	Квартира жилого дома муниципального фонда
	
	1,0
	
	
	

	Квартира жилого дома специализированного фонда
	
	0,7
	
	
	

	Органы местного самоуправления
	Обеспеченность местами хранения легковых автомобилей.
 


 
	220
	Кв. м общей площади на 1 машино-место место
	250
	Пешеходная доступность, м


	Административно-управленческие учреждения
	
	100
	
	
	

	Коммерческо-деловые центры, офисные здания и помещения
	
	50
	
	
	

	Банки и банковские учреждения, кредитно-финансовые учреждения с операционным залом
	
	30
	
	
	

	Банки и банковские учреждения, кредитно-финансовые учреждения без операционного зала
	
	55
	
	
	

	Общественные помещения с гибким функциональным назначением
	
	50
	Кв. м расчетной площади на 1 машино- место
	
	

	Здание судов общей юрисдикции
	
	ПО СП 152.13330
	
	

	Здания и сооружения следственных органов
	
	По СП 228.1325800
	
	

	Здания общеобразовательных организаций
	
	Согласно РНГП (или по заданию на проектирование)
	
	

	Здания дошкольных организаций
	
	Согласно РНГП (или по заданию на проектирование)
	
	

	Образовательные   организации, реализующие программы высшего образования
	
	4 преподавателя +10 студентов
	Преподаватели, студенты, занятые в одну смену на 1 машино-место
	
	

	Профессиональные образовательные организации, образовательные организации искусств
	
	3
	Преподаватели, занятые в одну смену Ед. на 1 машино-место 
	
	

	Центры обучения, самодеятельного творчества, клубы по интересам для взрослых
	
	25
	Кв. м общей площади на 1 машино-место 
	
	

	Научно-исследовательские и проектные институты
	
	170
	Кв. м общей площади на 1 машино-место 
	
	

	Производственные здания, коммунально-складские объекты
	
	10
	100 чел. работающие в двух смежных сменах чел./на 1 машино-место
	
	

	Магазины-склады (мелкооптовой и розничной торговли, гипермаркеты)
	
	35
	Кв. м расчетной площади/на 1 машино-место 
	
	

	Объекты торгового назначения с широким ассортиментом товаров периодического спроса продовольственной и (или) непродовольственной групп (торговые центры, супермаркеты и т.п.)
	
	50
	
	
	

	Специализированные магазины по продаже товаров эпизодического спроса непродовольственной группы 
	
	70
	
	
	

	Рынки универсальные и непродовольственные
	
	40
	Кв. м общей площади/на 1 машино-место место
	
	

	Рынки продовольственные и сельскохозяйственные
	
	50
	
	
	

	Предприятия общественного питания периодического спроса (рестораны, кафе)
	
	5
	Посадочные места ед./на 1 машино-место место
	
	

	Бани
	
	6
	Единовременные посетители ед/на 1 машино-место место
	
	

	Ателье, фотосалоны, салоны-парикмахерские, салоны красоты, солярии, салоны моды, свадебные салоны
	
	15
	Кв. м общей площади/ на 1 машино-место место
	
	

	Салоны ритуальных услуг
	
	25
	
	
	

	Химчистки, прачечные, ремонтные мастерские, специализированные центры по обслуживанию бытовой техники и др.
	
	2
	Рабочее место приемщика Ед/на 1 машино-место место
	
	

	Гостиницы
	
	По СП 257.13258800
	
	

	Музеи, галереи, выставочные залы
	
	8
	Единовременные посетители ед/на 1 машино-место место
	
	

	Центральные, специализированные библиотеки, интернет-кафе
	
	8
	Постоянные места Ед/на 1 машино-место место
	
	

	Объекты религиозных конфессий
	
	10
	Единовременные посетители Ед/на 1 машино-место место
	
	

	Досугово-развлекательные учреждения (развлекательные центры, дискотеки, залы игровых автоматов, ночные клубы)
	
	7
	
	
	

	Бильярдные, боулинги
	
	4
	
	
	

	Здания и помещения медицинских организаций
	
	По СП 158.13330
	
	

	Спортивные комплексы и стадионы с трибунами
	
	30
	Места на трибунах Ед/на 1 машино-место место
	
	

	
	
	55
	Кв. м расчетной площади/на 1 машино-место место
	
	

	Оздоровительные комплексы (фитнес-клубы, ФОК, спортивные и тренажерные залы) общей площадью
 менее 1000 кв. м
	
	40
	Кв. м расчетной площади/на 1 машино-место место
	
	

	 1000кв.м и более
	
	55
	
	
	

	Тренажерные залы площадью 150-500 кв. м, ФОК с залом площадью 1000-2000 кв. м
	
	10
	Единовременные посетители Ед/на 1 машино-место место
	
	

	ФОК с залом и бассейном общей площадью 2000-3000 кв. м
	
	7
	
	
	

	Аквапарки, бассейны
	
	7
	
	
	

	Катки с искусственным покрытием
	
	7
	
	
	

	Железнодорожные вокзалы 
	
	10
	Пассажиры дальнего следования в час пик Ед/на 1 машино-место место
	200
	

	Автовокзалы
	
	15
	Пассажиры в час пик/на 1 машино-место место
	
	

	Исправительные учреждения и центры уголовно-исполнительной системы
	
	9
	По СП 308.1325800 расчетные единицы Ед/на 1 машино-место место
	
	

	Пляжи и парки в зонах отдыха
	
	20
	100 Единовременных посетителей
Ед/на 1 машино-место место
	400
	Пешеходная доступность, м

	Лесопарки и заповедники
	
	10
	
	1000


	Пешеходная доступность, м 





	Базы кратковременного отдыха (спортивные, лыжные, рыболовные, охотничьи и др.)
	
	15
	
	
	

	Дома отдыха и санатории, санатории-профилактории, базы отдыха предприятий и туристские базы
	
	5
	100 отдыхающих и обслуживающего персонала
	
	

	Индивидуальные автостоянки для маломобильных групп населения на участке около или внутри зданий учреждений обслуживания
	Доля специализированных мест для автотранспорта инвалидов на кресле-коляске из расчета, 
	10
	% (мест) (но не менее 1 места)

	100
	От входа в жилое здание пешеходная доступность, м

	
	
	5
	 на автостоянке до 100 мест включительно: %, но не менее 1 места
	50
	От входа в предприятие или в учреждение, доступного для инвалидов пешеходная доступность, м

	
	
	5
	на автостоянке от 101 до 200 включительно: мест и дополнительно 3% числа мест свыше 100
	
	

	Примечания: 
1. В зонах застройки индивидуальными жилыми и блокированными жилыми домами размещение мест для постоянного хранения индивидуального автомобильного транспорта предусматривается в пределах земельного участка индивидуального, блокированного жилого дома.
2. Требуемое количество машино-мест для парковки легковых автомобилей работающих, посетителей и жителей многофункциональных зданий и комплексов определяется как сумма мест, отдельно рассчитанных для помещений каждого вида использования.
3. Для группы объектов с различным режимом суточного функционирования допускается снижение расчетного количества машино-мест по каждому объекту в отдельности на 10-15%.
4. В случаях, когда существующие здания и сооружения реконструируются без изменения внешних габаритов с целью перепрофилирования под иной вид использования, допускается количество парковочных мест принимать по фактическому положению.
5. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности машино-местами для хранения и паркования легковых автомобилей для целей, не указанных в таблице, следует принимать в соответствии с требованиями приложения Ж СП 42.13330.2016 и РНГП Орловской области



Таблица 1.4

2.0.4. Расчетные показатели в области образования
	Перечень возможных объектов местного значения
	Минимальный показатель (название)
	Показатель минимальной обеспеченности
	Единица измерения
	Показатель максимальной доступности
	Единица измерения

	[bookmark: _Hlk195689827]Дошкольные образовательные организации всех типов: детский сад, 
семейный детский сад
	Обеспеченность местами в дошкольных образовательных организациях детей
(0–7 лет)
	100
	мест на 100 детей
	30
	Пешеходная доступность, мин


	Школы искусств, спортивные школы, секции и кружки искусств и ремесел, спортивные секции и кружки, секции и кружки профессиональной подготовки
	Обеспеченность местами в организациях дополнительного образования для детей 5–18 лет
	66
	мест на 100 детей


	
30

	
Пешеходная доступность, мин


	Детские лагеря труда и отдыха, палаточные лагеря, специализированные (профильные) детские лагеря различной тематической направленности
	Обеспеченность местами в детских учреждениях оздоровления и отдыха
	
Определяется по заданию на проектирование
	 ед., на городской округ

	

Не устанавливается
	





[bookmark: _Hlk195688791]Таблица 1.5
2.0.5. Расчетные показатели в области физической культуры и массового спорта
	[bookmark: OLE_LINK408][bookmark: OLE_LINK409][bookmark: OLE_LINK412]Перечень возможных объектов местного значения
	Минимальный показатель (название)
	Показатель минимальной обеспеченности
	Единица измерения
	Показатель максимальной доступности
	Единица измерения

	Спортивное плоскостное сооружение с трибунами
	Обеспеченность спортивными сооружениями
	1
	ед., независимо от количества жителей
	60
	Транспортная доступность, мин

	Крытый спортивный универсальный зал с трибунами
	Обеспеченность спортивными сооружениями
	1
	ед., независимо от количества жителей
	60
	Транспортная доступность, мин

	Бассейн
	Обеспеченность спортивными сооружениями
	1
	ед., независимо от количества жителей
	60
	Транспортная доступность, мин

	Спортивная площадка
	Обеспеченность спортивными площадками
	2,2
	ед., на 1000 жителей
	500
	Пешеходная доступность, м



Таблица 1.6
2.0.6. Расчетные показатели в области культуры
	Перечень возможных объектов местного значения
	Минимальный показатель (название)
	Показатель минимальной обеспеченности
	Единица измерения
	Показатель максимальной доступности
	Единица измерения

	[bookmark: OLE_LINK497][bookmark: OLE_LINK498]Общедоступная библиотека
	Обеспеченность объектами культуры 
	1
	ед. на 10 тыс. населения
	40
	Транспортная доступность, мин.

	Детская библиотека
	Обеспеченность объектами культуры 
	1
	ед. на 7 тыс. детей
	40
	Транспортная доступность, мин.

	Краеведческий музей
	Обеспеченность объектами культуры 
	1
	ед. независимо от количества жителей
	40
	Транспортная доступность, мин.

	Тематический музей
	Обеспеченность объектами культуры 
	1
	ед. независимо от количества жителей
	40
	Транспортная доступность, мин.

	Концертный зал
	Обеспеченность объектами культуры 
	1
	ед. независимо от количества жителей
	40
	Транспортная доступность, мин.

	Концертный коллектив
	Обеспеченность объектами культуры 
	1
	ед. независимо от количества жителей
	Не устанавливается
	

	Дом культуры (учреждение клубного типа)
	Обеспеченность объектами культуры 
	1
	ед. на 20 тыс. жителей., 
	40
	Транспортная доступность, мин.

	Кинозал
	Обеспеченность объектами культуры 
	1
	ед. на 20 тыс. жителей
	40
	Транспортная доступность, мин.

	[bookmark: OLE_LINK90]Примечания:
1. В качестве объекта принимается сетевая единица соответствующего вида обслуживания, а также филиалы и территориально обособленные отделы.




Таблица 1.7
2.0.7. Расчетные показатели в области содержания мест погребения
	Перечень возможных объектов местного значения
	Минимальный показатель (название)
	Показатель минимальной обеспеченности
	Единица измерения
	Показатель максимальной доступности
	Единица измерения

	Специализированная служба по вопросам похоронного обслуживания
	Обеспеченность службой по вопросам похоронного обслуживания
	1
	Ед. на территорию города
	40
	Транспортная доступность, мин

	Кладбища смешанного и традиционного захоронения
	Обеспеченность территорией для размещения кладбищ
	0,24
	Площадь, га на 1000 чел.
	40
	Транспортная доступность, мин

	Кладбища для погребения после кремации
	Обеспеченность территорией для размещения кладбищ
	0,02
	Площадь, га на 1000 чел.
	40
	Транспортная доступность, мин


[bookmark: OLE_LINK282][bookmark: OLE_LINK283][bookmark: OLE_LINK284][bookmark: OLE_LINK285]
Таблица 1.8
2.0.8. Расчетные показатели в области жилищного строительства
	Перечень возможных объектов местного значения
	Минимальный показатель (название)
	Показатель минимальной обеспеченности
	Единица измерения
	Показатель максимальной доступности
	Единица измерения

	Жилые помещения 
	Жилищная обеспеченность для нового строительства, 
	Бизнес-класс
	40
	
кв. м на чел.
	Не устанавливается
	

	
	
	Стандартное жилье
	30
	
	
	

	
	
	Муниципальное жилье
	20
	
	
	

	
	
	Индивидуальная жилая застройка
	Не устанавливается
	
	
	


Таблица 1.9
2.0.9. Расчетные показатели в области озеленения и благоустройства
	Перечень возможных объектов местного значения
	Минимальный показатель (название)
	Показатель минимальной обеспеченности
	Единица измерения
	Показатель максимальной доступности
	Единица измерения

	Парк (парк культуры и отдыха)
	Обеспеченность объектами озеленения
	1
	ед. на 30000 жителей
	40
	Транспортная доступность, мин

	Озелененные территории общего пользования 
	Суммарная площадь озелененных территорий общего пользования
	8
	кв. м/чел
	Не устанавливается
	

	
	Размеры земельного участка озелененной территории общего пользования, 
	Городские парки
	10
	га
	15
	Пешеходная доступность, мин.

	
	
	Парки в жилых районах
	5
	
	
	

	
	
	Скверы, бульвары
	0,5
	
	
	

	Площадки общего пользования (элементы благоустройства)
	Обеспеченность площадками
	Детская площадка
	1,1
	кв. м/ чел.
	100
	Пешеходная доступность, м

	
	
	Площадки для отдыха и досуга
	0,22
	
	100
	

	
	
	Площадка для выгула собак
	0,22
	
	800
	


[bookmark: _Toc498776593][bookmark: OLE_LINK735][bookmark: OLE_LINK736][bookmark: OLE_LINK724][bookmark: OLE_LINK725][bookmark: OLE_LINK732][bookmark: OLE_LINK733][bookmark: OLE_LINK734]
Таблица 1.10
2.0.10. Расчетные показатели в области торговли, общественного питания и бытового обслуживания
	[bookmark: OLE_LINK426]Перечень возможных объектов местного значения
	Минимальный показатель (название)
	Показатель минимальной обеспеченности
	Единица измерения
	Показатель максимальной доступности
	Единица измерения

	Торговые объекты
	Площадь стационарных торговых объектов
	Всего, в том числе:
	280
	кв. м на 1000 жителей
	
	Пешеходная доступность, м :

	
	
	Магазины продовольственных товаров
	100
	
	500
	При застройке от трех этажей и выше

	
	
	Магазины непродовольственных товаров
	180
	
	800
	При одно-, двухэтажной застройке

	Объекты общественного питания
	Количество посадочных мест 
	40 (8) 
	на 1 тыс. чел.
	
	Пешеходная доступность, м

	
	
	
	
	500
	При застройке от трех этажей и выше

	
	
	
	
	800
	При одно-, двухэтажной застройке, м

	Объекты бытового обслуживания
	Количество рабочих мест 
	Всего
	9 (2) 
	на 1 тыс. чел.
	
	Пешеходная доступность, м

	
	
	В том числе непосредственного обслуживания населения
	5 (2)
	
	500
	При застройке от трех этажей и выше

	
	
	
	
	
	800
	При одно-, двухэтажной застройке

	Примечание:
1. В скобках приведены нормативы расчета предприятий общественного питания и бытового обслуживания для размещения в микрорайоне или жилом районе


Таблица 1.11


2.0.11. Расчетные показатели в области местного самоуправления
	Перечень возможных объектов местного значения
	Минимальный показатель (название)
	Показатель минимальной обеспеченности
	Единица измерения
	Показатель максимальной доступности
	Единица измерения

	Административное здание органа местного самоуправления
	Обеспечение деятельности органов местного самоуправления
	1
	 ед. на территорию города
	40
	Транспортная доступность, мин

	Муниципальный архив
	Обеспечение деятельности органов местного самоуправления
	1
	 ед. на территорию города
	40
	Транспортная доступность, мин

	Дворец бракосочетаний
	Обеспечение деятельности органов местного самоуправления
	1
	 ед. на территорию города
	40
	Транспортная доступность, мин




Таблица 1.12

2.0.12. Расчетные показатели в области обеспечения общественного правопорядка
	Перечень возможных объектов местного значения
	Минимальный показатель (название)
	Показатель минимальной обеспеченности
	Единица измерения
	Показатель максимальной
 доступности
	Единица измерения

	Участковые пункты полиции
	 Обеспечение общественного правопорядка
	1
	ед. 1 административный участок
	1,5
	Радиус доступности, км

	Примечание:
1. Размеры и границы административного участка определяются территориальными органами МВД России


2.1. [bookmark: _Toc84513416][bookmark: _Toc180409441][bookmark: OLE_LINK366][bookmark: OLE_LINK367][bookmark: OLE_LINK368][bookmark: OLE_LINK369][bookmark: _Toc483046937]
Приложения к основной части
2.1.1. [bookmark: _Toc84513417][bookmark: _Toc180409442]Перечень нормативно-правовых актов и иных документов
Федеральные законы
1. [bookmark: _Hlk144132977][bookmark: _Toc490405857]Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 года № 190-ФЗ 
2. Федеральный закон от 06.10.2003года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»
3. Федеральный закон от 07.02.2011 года № 3-ФЗ «О полиции»
4.  Федеральный закон от 22.10.2020 года № 125-ФЗ «Об архивном деле в Российской Федерации».

Иные нормативные акты Российской Федерации
5. Приказ Минспорта России от 21.03.2018 № 244 «Об утверждении Методических рекомендаций о применении нормативов и норм при определении потребности субъектов Российской Федерации в объектах физической культуры и спорта» 
6. Приказ Минэкономразвития России от 15.02.2021 № 71 «Об утверждении Методических рекомендаций по подготовке нормативов градостроительного проектирования».
7. Приказ Минспорта России от 19.08.2021 № 649 «О рекомендованных нормативах и нормах обеспеченности населения объектами спортивной инфраструктуры».
8. Распоряжение Минкультуры России от 23.10.2023 № Р-2879 «Об утверждении методических рекомендаций органам государственной власти субъектов Российской Федерации и органам местного самоуправления о применении нормативов и норм оптимального размещения организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры».
Нормативные акты Орловской области
9. [bookmark: OLE_LINK756][bookmark: OLE_LINK158][bookmark: OLE_LINK159][bookmark: OLE_LINK221][bookmark: OLE_LINK213][bookmark: OLE_LINK214][bookmark: OLE_LINK215]Градостроительный кодекс Орловской области от 16.05.2007 года № 674-ОЗ (ред. от 04.03.2025).
10. Постановление Правительства Орловской области от 01.08.2011 года № 250 «Об утверждении региональных нормативов градостроительного проектирования Орловской области». 

Нормативные акты города Мценска

11. Постановление Администрации города Мценска от 22.06.2021 года № 616 «Об утверждении Порядка подготовки, утверждения местных нормативов градостроительного проектирования города Мценска и внесения в них изменений».

[bookmark: _Toc529548351][bookmark: _Toc489889957]Своды правил по проектированию и строительству
12. СП 31.13330.2021 «Свод правил. СНиП 2.04.02-84 Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» 
13. [bookmark: _Hlk51951211]СП 32.13330.2018 «Свод правил. Канализация. Наружные сети и сооружения. СНиП 2.04.03-85» 
14. СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*» 
15. СП 50.13330.2024 «Свод правил. Тепловая защита зданий. Актуализированная редакция СНиП 23-02-2003» 
16. СП 59.13330.2020 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. СНиП 35-01-2001» 
17. СП 476.1325800.2020 «Свод правил. Территории городских и сельских поселений. Правила планировки, застройки и благоустройства жилых микрорайонов» 
Иные документы
18. [bookmark: _Hlk52381670][bookmark: _Toc491920230][bookmark: _Toc84513418]ГОСТ 33150-2014 «Дороги автомобильные общего пользования. Проектирование пешеходных и велосипедных дорожек. Общие требования».
19. СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».
2.1.2. [bookmark: _Toc180409443]Список терминов и определений

[bookmark: OLE_LINK249][bookmark: OLE_LINK250]Благоустройство территории – деятельность по реализации комплекса мероприятий, установленного правилами благоустройства территории муниципального образования, направленная на обеспечение и повышение комфортности условий проживания граждан, по поддержанию и улучшению санитарного и эстетического состояния территории муниципального образования, по содержанию территорий населенных пунктов и расположенных на таких территориях объектов, в том числе территорий общего пользования, земельных участков, зданий, строений, сооружений, прилегающих территорий.
Градостроительная деятельность – деятельность по развитию территорий, в том числе городов и иных поселений, осуществляемая в виде территориального планирования, градостроительного зонирования, планировки территории, архитектурно-строительного проектирования, строительства, капитального ремонта, реконструкции, сноса объектов капитального строительства, эксплуатации зданий, сооружений, комплексного развития территорий и их благоустройства.
[bookmark: _Hlk98857094][bookmark: OLE_LINK245][bookmark: OLE_LINK246][bookmark: OLE_LINK247][bookmark: OLE_LINK248]Градостроительная документация – общее наименование документов территориального планирования, градостроительного зонирования, документации по планировке территории, решения которых направлены на изменение сложившегося состояния территории.
Нормативы градостроительного проектирования – совокупность расчетных показателей, установленных в соответствии с Градостроительным Кодексом Российской Федерации в целях обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности человека и подлежащих применению при подготовке документов территориального планирования, градостроительного зонирования, документации по планировке территории.
Объекты местного значения – объекты капитального строительства, иные объекты, территории, которые необходимы для осуществления органами местного самоуправления полномочий по вопросам местного значения и в пределах переданных государственных полномочий в соответствии с федеральными законами, законами субъекта Российской Федерации, уставом муниципального образования, и оказывают существенное влияние на социально-экономическое развитие муниципального образования. 
Озелененные территории – территории общего пользования, расположенные в границах городских и сельских населенных пунктов, сформированные участками естественных и искусственно созданных ландшафтов (парк, сад, сквер, парковая аллея, бульвар и другие участки озеленения, в т.ч. с водопроницаемыми покрытиями), обеспечивающие рекреационную связь жилых, общественно-деловых и других функциональных зон, и не менее 70% поверхности которых занято зелеными насаждениями и другим растительным покровом.
Парковка (машино-место) – специально обозначенное и при необходимости обустроенное и оборудованное место, являющееся в том числе частью автомобильной дороги и (или) примыкающее к проезжей части и (или) тротуару, обочине, эстакаде или мосту либо являющееся частью подэстакадных или подмостовых пространств, площадей и иных объектов улично-дорожной сети и предназначенное для организованной стоянки транспортных средств на платной основе или без взимания платы по решению собственника или иного владельца автомобильной дороги, собственника земельного участка.
Пешеходная доступность - движение по территории, осуществляемое в условия стандартной для данной местности погоды (в пределах климатической нормы) без использования транспортных средств лицом, способным к самостоятельному передвижению, возможность использования показателя пешеходной доступности вне общественных пространств населенных пунктов и (или) вне дорог общего пользования, рекомендуется обосновывать отдельно;
Транспортная доступность - движение по территории с использованием транспортных средств, осуществляемое по улицам и дорогам общего пользования, иным транспортно-коммуникационным объектам.
 Иные понятия, используемые в настоящих нормативах, употребляются в значениях, соответствующих значениям, содержащимся в федеральном и региональном законодательстве.





2.1.3. [bookmark: _Toc84513419][bookmark: _Toc180409444]Перечень используемых сокращений

В местных нормативах градостроительного проектирования муниципального образования городской округ «город Мценск» применяются следующие сокращения:
[bookmark: _Hlk122260480]МГН– маломобильные группы населения;
МНГП – местные нормативы градостроительного проектирования;
РНГП – региональные нормативы градостроительного проектирования
[bookmark: _Toc180409445]2. Материалы по обоснованию расчетных показателей, содержащихся в основной части
[bookmark: _Toc82780358][bookmark: _Toc180409446]2.1. Результаты анализа территориальных особенностей муниципального образования город Павловск, влияющих на установление расчетных показателей

В соответствии с п. 5 ст. 29.4 Градостроительного кодекса РФ подготовка местных нормативов градостроительного проектирования осуществлялась с учетом:
1) социально-демографического состава и плотности населения на территории муниципального образования;
[bookmark: _Hlk52372125]2) стратегии социально-экономического развития муниципального образования и плана мероприятий по ее реализации;
3) предложений органов местного самоуправления и заинтересованных лиц.
[bookmark: _Toc84513422][bookmark: _Toc180409447]В связи с чем, установление расчетных показателей в МНГП выполнено с учетом территориальных особенностей муниципального образования город Мценск, выраженных в социально-демографических, инфраструктурных, экономических и иных аспектах. 

[bookmark: _Toc162949908][bookmark: _Toc162953895]2.1.1. Природно-климатические условия
Согласно СНиП 23-01-99 «Строительная климатология» территория города Мценска по климатическому районированию относится к строительно-климатической зоне IIB, характеризующейся умеренно-континентальным климатом, с теплым влажным летом и сравнительно холодной зимой. 
Зима длится около 5 месяцев. Средняя температура воздуха наиболее холодного месяца – января -9,7º. При вторжениях арктического воздуха температура в отдельные годы падает до -40, -44º, однако, наиболее вероятные понижения до -30, -33º. Устойчивые морозы держатся более 3-х месяцев с декабря по начало марта. Снежный покров устойчив в течение 4-х месяцев с декабря по апрель. Высота снежного покрова достигает к концу зимы 26 см в открытом месте и более 35 см в защищенном. Зимой часты метели, число дней с метелями в среднем за холодный период достигает 40. 
Лето довольно продолжительное и теплое длится более 4-х месяцев. Температура июля составляет 18,5º, в редкие годы наблюдалось повышение температуры до 35-37º. Тридцатиградусная жара бывает почти ежегодно. Продолжительность безморозного периода 144 дня с начала мая до конца сентября. Период активной вегетации растений длится около 5 месяцев. Неблагоприятными климатическими явлениями в летний сезон являются атмосферные засухи, а в сочетании с большой скоростью ветра - суховеи. Суховеи средней интенсивности наблюдаются почти ежегодно, чаще всего в июне и июле.
 В период с апреля по сентябрь отмечается, в среднем, 5 дней с пыльной бурей. Территория города достаточно увлажнена. За год выпадает 571 мм. В теплую часть года преобладают дожди средней интенсивности, хорошо увлажняющие почву. Ливневые дожди часто сопровождаются грозами. Наблюдаемый суточный максимум осадков составляет 71 мм. 
Ветровой режим характеризуется преобладанием ветров южного направления в холодный период и северо-западного в теплый период. Средняя месячная скорость ветра зимой составляет 4,8 м/сек, летом уменьшается до 3,9 м/сек. Сильные ветры, скорость которых превышает 15 м/сек, довольно часты. В среднем за год отмечается 39 дней с сильным ветром.
 Характерным для холодного периода является туман, повторяемость его 36 дней за год. Расчетные температуры для проектирования отопления и вентиляции, соответственно, равны -25º и -14º. Продолжительность отопительного периода 206 дней. 
Вывод: 
- климатические условия города Мценска не вызывают ограничений для хозяйственного освоения территории и строительства; 
- территория города Мценска по климатическому районированию относится к строительно-климатической зоне IIB; 
- по агроклиматическому районированию территория города находится в достаточно благоприятных условиях для произрастания зеленых насаждений.

2.1.2. Анализ социально-демографического состава и плотности населения на территории города Мценска
[bookmark: OLE_LINK291][bookmark: OLE_LINK292]Муниципальное образование город Мценск Орловской области образовано в 2004 году Законом Орловской области от 25.10.2004 года №435-ОЗ «О статусе и границе города Мценска как муниципального образования Орловской области».
Границы муниципального образования город Мценск установлены данным Законом. Статус муниципального образования город Мценск – городской округ. 
Город Мценск является городским населенным пунктом (согласно таблице 4.1 п. 4.4 СП 42.13330.2016 и относится к малым городам).
Характеристика городского округа город Мценск Орловской области представлена в таблице 2.1.
[bookmark: OLE_LINK296][bookmark: OLE_LINK297]Таблица 2.1
Характеристика городского округа город Мценск Орловской области
 (по данным статистики на начало 2025 года)
	[bookmark: _Hlk467614988][bookmark: OLE_LINK64][bookmark: OLE_LINK65][bookmark: OLE_LINK2][bookmark: OLE_LINK3][bookmark: OLE_LINK109][bookmark: OLE_LINK110][bookmark: OLE_LINK111][bookmark: OLE_LINK112][bookmark: OLE_LINK113][bookmark: OLE_LINK142][bookmark: OLE_LINK143][bookmark: OLE_LINK144][bookmark: OLE_LINK175][bookmark: OLE_LINK178]Муниципальное образование
	Статус муниципального образования
	Административный центр
	Количество населенных пунктов
	Численность населения, чел.
	Площадь, кв. км
	Плотность населения, чел./кв. км

	[bookmark: _Hlk466622162]Город Мценск
	Городской округ
	Город Мценск
	1
	35071
	20,81
	1685,2



[bookmark: _Toc84513424][bookmark: _Toc180409448]Плотность населения городского поселения город Мценск составляет 1685,2 человек на квадратный километр. 
Численность населения города по состоянию на 1 января 2025 года по оценке составила 35 071 человек, что на 483 человека меньше, чем на начало года. Сокращение числа жителей произошло за счет естественной (-569 человек)
и миграционной убыли населения (-77 человек).
По-прежнему, определяющим фактором процесса депопуляции остается превышение числа умерших над числом родившихся За 2024 год по оценке число родившихся уменьшилось на 87 человек и составило 134 человека (60,6 % к уровню предыдущего года), число умерших уменьшилось на 36 человек (на 6,0 %) и составило 569 человек.
В 2024 году сложилось отрицательное сальдо миграции – 77 человек (оценочные данные), (в 2023 году – 132 человека, в 2022 году – 211 человек,
в 2021 году – 44 человека).
Численность населения трудоспособного возраста по оценке уменьшилась
на 288 человек с 20 501 человека на начало 2024 года до 20 213 человек
на 1 января 2025 года. Доля данной категории населения в общей численности населения составляет 57,6 % соответственно.
Численность населения старше трудоспособного возраста уменьшилась
на 131 человек с 10 377 человек на начало 2024 года до 10 246 человек
на 1 января 2025 года. Доля данной категории населения в общей численности населения составляет 29,2 %.
Численность населения моложе трудоспособного возраста уменьшилась на
64 человека с 4 676 человек на начало 2024 года до 4 612 человек на 1 января 2025 года. Доля данной категории в общей численности населения составила 13,1%.
Проблема демографического развития в городе остается среди главных. 
[bookmark: _Toc162953902]
2.1.3.   Прогноз социально-экономического развития города Мценска 

Экономика города представлена различными видами деятельности. Однако определяющая роль в ее развитии принадлежит промышленному комплексу.
Динамика развития промышленного производства обусловлена в большей степени деятельностью сектора обрабатывающих производств, доля которого доминирует (93,8%) в общем объеме промышленного производства.
Ведущие позиции в структуре предприятий обрабатывающих производств, принадлежат отраслевым направлениям: производство пищевых продуктов, машиностроение и металлургия.
Промышленное производство в 2025 году продолжит расти - по оценке прирост
составит 25,4 % за счет продолжающего развития ТОР и роста в обрабатывающей промышленности (26,3%), где ведущими будут машиностроительный комплекс и металлургия. По оценке, в 2024 году предприятиями - резидентами ТОР «Мценск» отогружено продукции на сумму 16,2 млрд. руб., что на 46 % выше уровня 2023 года.
По прогнозной оценке, за 2025-2027 годы в промышленности темп ежегодного роста в действующих ценах складывается, соответственно, на уровне 112,6%, 113,6%, 106,9%.
Объем отгруженной продукции промышленного производства предприятиями -
 резидентами ТОР к 2027 году ожидается на уровне 25,3 млрд. руб., что на 56% выше оценки 2024 года. Их доля от общего оборота промышленной продукции к 2028 году достигнет 55% после 41,4% в 2023 году.
2. [bookmark: _Toc180409449][bookmark: OLE_LINK11][bookmark: OLE_LINK12][bookmark: OLE_LINK128][bookmark: OLE_LINK129]Обоснование расчетных показателей, содержащихся в основной части
Таблица 2.2
2.2.1. [bookmark: _Hlk195613965]Расчетные показатели в области электро-, газо-, тепло-, водоснабжения населения, водоотведения
	Наименование вида объекта
	Тип расчетного показателя
	Обоснование расчетного показателя

	Электростанции, подстанция 35 кВ, переключательные пункты, ТП, линии электропередач и 35 кВ, линии электропередачи 10 кВ
	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
	Объем электропотребления принят в соответствии с таблицей пункта 1.5 РНГП Орловской области

	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности
	Не нормируется

	Пункты редуцирования газа, газонаполнительные станции, газопровод распределительный
	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
	Объем газопотребления принят в соответствии с таблицей пункта 1.5. РНГП Орловской области

	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности
	Не нормируется

	Котельные, тепловые перекачивающие насосные станции, ЦТП, теплопровод магистральный
	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
	Расход тепловой энергии на отопление принят в соответствии с таблицей пункта 1.5. РНГП Орловской области

	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности
	Не нормируется

	Водозаборы, станции водоподготовкинасосные станции, резервуары, водонапорные башни, водопровод
	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
	Объем водопотребления принят в соответствии с таблицей пункта 1.5. РНГП Орловской области, таблицей 1 СП 31.13330.2021

	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности
	Не нормируется

	Очистные сооружения, канализационные насосные станции, канализация магистральная
	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
	Объем водоотведения принят в соответствии с таблицей пункта 1.5. РНГП Орловской области, пунктом 5.1.1 СП 32.13330.2018

	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности
	Не нормируется


Таблица 2.3
2.2.2. Расчетные показатели в области автомобильных дорог и транспорта
	Наименование вида объекта
	Тип расчетного показателя
	Обоснование показателя

	Автомобильные дороги общего пользования
	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
	Плотность сети автомобильных дорог общего пользования местного значения принята по текущей обеспеченности.
Расчет:
Протяженность автодорог общего пользования местного значения городского поселения город Мценск по данным Росстата составляет 125,4 км, в том числе с твердым покрытием 103,8 км. Площадь городского округа 20,81 кв. км.
Плотность сети автомобильных дорог общего пользования местного значения:
125,4/20,81=6,02 км / кв. км.
Плотность сети автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием:
103,8/20,81=4,98 км / кв. км.
Доля автодорог с твердым покрытием:
103,8/125,4*100= 82%
Обеспеченность парковками принята 30 машино-мест на 1000 жителей района в соответствии с пунктом 11.32. СП 42.13330.2016

	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности
	В части плотности и доли дорог не устанавливается.
 Пешеходная доступность парковок принята 800 м в соответствии с пунктом 11.32. СП 42.13330.2016

	Велосипедные дорожки
	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
	В соответствии с приказом Минспорта России № 244 «Об утверждении Методических рекомендаций о применении нормативов и норм при определении субъектов РФ в объектах физической культуры и спорта» (далее - Приказ Минспорта России № 244) на одного велосипедиста (пользующегося велодорожкой) должно приходится 60 метров дистанции (велодорожки).
В период отсутствия официальной статистики по количеству велосипедистов предлагается использовать следующие показатели: 30% жителей являются владельцами велосипеда, при этом 50% используют его постоянно, при условии создания качественной велоинфраструктуры. Численность населения на 01.01.2025 года - 35116 чел.
Прогнозная численность велосипедистов рассчитывается по формуле:
Nвел=N * k1* k2,
Nвел-прогнозная численность велосипедистов, тыс. чел.;
N- численность населения, тыс. чел.;
k1-количество владельцев велосипедистов среди жителей, %;
k2-количество пользователей среди владельцев велосипедистов, %;
35,116 * 30%*50% = 5,2 тыс. чел.;
В соответствии с Методическими рекомендациями по подготовке нормативов градостроительного проектирования протяженность велодорожек рассчитывается на единовременное передвижение не менее 5% велосипедистов.
5,2 тыс. чел. * 0,05 = 0,26 тыс. чел.
Требуемая протяженность велодорожек рассчитывается по формуле:
Lвд= Nвел * k3* Lвд уд,
Lвд-Требуемая протяженность велодорожек, км;
Nвел-прогнозная численность велосипедистов, тыс. чел.;
K3-количество единовременно передвигающихся велосипедистов, %;
Lвд уд-удельный показатель дистанции (велодорожки) в соответствии с приказом Минспорта России № 244 (60 метров дистанции (велодорожки) на 1 велосипедиста или 60 км/тыс. велосипедистов).
5,2*5%*60=15,6 км
Расчетная плотность сети велодорожек в однополосном исполнении рассчитывается по формуле 4.1.3.:
Lвд= Lвд  /  SНП, (5.1.3.)
DВД-расчетная плотность сети велодорожек в однополосном исполнении;
Lвд-требуемая протяженность велодорожек, км;
SНП-– 20,81 кв. км.
15,6 / 20,81= 0,74 км/кв. км


	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности
	Не устанавливается

	Пешеходные переходы
	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
	Максимальное расстояние между пешеходными переходами принято согласно п. 11.29 СП 42.13330.2016

	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности
	Не устанавливается

	Общественный пассажирский транспорт
	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
	Количество остановок общественного автомобильного транспорта принято в соответствии с п. 11.25 СП 42.13330.2016

	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности
	Дальность пешеходного подхода до ближайшей остановки общественного транспорта принята согласно п.11.24 СП 42.13330.2016


[bookmark: _Toc479953584]Таблица 2.4
2.2.3. Расчетные показатели в области организации парковочного пространства
	Наименование вида объекта
	Тип расчетного показателя
	Обоснование показателя

	Места хранения легковых автомобилей при размещении многоквартирного дома
	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
	Машино-мест на 1 квартиру многоквартирного жилого дома принято в соответствии с таблицей 11.8 СП 42.13330.2016

	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности
	Доступность парковок принята согласно пункту 11.32 СП 42.13330.2016

	Места для паркования на приобъектных стоянках автомобилей в границах жилых и общественно-деловых зон, а также размещаемых у границ лесопарков, зон отдыха
	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
	Количество машино-мест для парковок принято в соответствии с приложением Ж СП 42.13330.2016

	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности
	Пешеходная доступность принята в соответствии с пунктом 11.36 СП 42.13330.2016

	Индивидуальные автостоянки для маломобильных групп населения на участке около или внутри зданий учреждений обслуживания
	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
	[bookmark: _Hlk51952327]Доля мест для транспорта инвалидов приняты в соответствии с пунктом 5.2.1 СП 59.13330.2020

	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности
	Расстояние от входа в предприятие или в учреждение, доступного для инвалидов не более 50 м, от входа в жилое здание не более 100 м принято в соответствии с пунктом 5.2.2 СП 59.13330.2020


2.2.4. Расчетные показатели в области образования
	Наименование вида объекта
	Тип расчетного показателя
	Обоснование расчетного показателя

	Дошкольные образовательные организации: детские сады, семейные детские сады
	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
	100 мест на 100 детей в возрасте 0-7 лет принят в соответствии с таблицей пункта 1.5. РНГП Орловской области РНГП

	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности
	Транспортная доступность 30 мин. принята в соответствии с таблицей пункта 1.5. РНГП Орловской области

	Организации дополнительного образования
	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
	66 мест на 100 детей в возрасте 5-18 лет принят в соответствии с таблицей пункта 1.5. РНГП Орловской области РНГП

	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности
	Транспортная доступность 30 мин. принята в соответствии с таблицей пункта 1.5. РНГП Орловской области




Таблица 2.5
2.2.5. Расчетные показатели в области физической культуры и массового спорта
	Наименование вида объекта
	Тип расчетного показателя
	Обоснование расчетного показателя

	Спортивное плоскостное сооружение с трибунами
	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
	1 объект независимо от количества жителей принят в соответствии с таблицей пункта 1.5. РНГП Орловской области РНГП

	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности
	Транспортная доступность 60 мин. принята в соответствии с таблицей пункта 1.5. РНГП Орловской области

	Крытый спортивный универсальный зал с трибунами
	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
	1 объект независимо от количества жителей принят в соответствии с таблицей пункта 1.5. РНГП Орловской области РНГП

	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности
	Транспортная доступность 60 мин. принята в соответствии с таблицей пункта 1.5. РНГП Орловской области

	Бассейн
	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
	1 объект независимо от количества жителей принят в соответствии с таблицей пункта 1.5. РНГП Орловской области РНГП

	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности
	Транспортная доступность 60 мин. принята в соответствии с таблицей пункта 1.5. РНГП Орловской области

	Спортивная площадка
	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
	2,2 объекта на 1000 жителей принят в соответствии с таблицей пункта 1.5. РНГП Орловской области РНГП

	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности
	Пешеходная доступность 500 м принята в соответствии с таблицей пункта 1.5. РНГП Орловской области


Таблица 2.6
2.2.6. Расчетные показатели в области культуры
	Наименование вида объекта
	Тип расчетного показателя
	Обоснование расчетного показателя

	Общедоступная библиотека 
	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
	Не менее 1 объекта на 10 тыс. чел. принято в соответствии с таблицей 1 распоряжения Минкультуры России от 23 октября 2023 года № Р-2879 «Об утверждении методических рекомендаций органам государственной власти субъектов Российской Федерации и органам местного самоуправления о применении нормативов и норм оптимального размещения организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры» (далее – распоряжение Минкультуры России № Р-2879)

	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности
	Транспортная доступность 40 мин. принята в соответствии с таблицей 1 распоряжения Минкультуры России № Р-2879

	Детская библиотека
	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
	Не менее 1 объекта на 7 тыс. детей принято в соответствии с таблицей 1 распоряжения Минкультуры России от 23 октября 2023 года № Р-2879

	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности
	Транспортная доступность 40 мин. принята в соответствии с таблицей 1 распоряжения Минкультуры России № Р-2879

	Краеведческий музей/художественный музей
	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
	Не менее 1 объекта независимо от количества населения принято в соответствии с таблицей 2 распоряжения Минкультуры России № Р-2879

	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности
	Транспортная доступность 40 мин. принята в соответствии с таблицей 2 распоряжения Минкультуры России № Р-2879

	
Тематический музей
	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
	Не менее 1 объекта независимо от количества населения принято в соответствии с таблицей 2 распоряжения Минкультуры России № Р-2879

	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности
	Транспортная доступность 40 мин. принята в соответствии с таблицей 2 распоряжения Минкультуры России № Р-2879

	Концертный зал
	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
	Не менее 1 объекта независимо от количества населения принято в соответствии с таблицей 4 распоряжения Минкультуры России № Р-2879

	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности
	Транспортная доступность 40 мин. принята в соответствии с таблицей 2 распоряжения Минкультуры России № Р-2879

	Концертный коллектив
	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
	 Не менее 1 объекта независимо от количества населения принято в соответствии с таблицей 4 распоряжения Минкультуры России № Р-2879

	
	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
	Не устанавливается

	Дом культуры
	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
	[bookmark: OLE_LINK660][bookmark: OLE_LINK661][bookmark: OLE_LINK662]Не менее 1 объекта на 20 тыс. чел. принято в соответствии с таблицей 6 распоряжения Минкультуры России № Р-2879.
45 посадочных мест на 1000 жителей принято в соответствии с таблицей 12 распоряжения Минкультуры России № Р-2879 (показатель для городского округа с численностью населения от 30000 до 49999 чел.)

	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности
	Транспортная доступность 40 мин. принята в соответствии с таблицей 6 распоряжения Минкультуры России № Р-2879

	Кинозал
	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
	1 объект независимо от численности населения принято в соответствии с таблицей 9 распоряжения Минкультуры России № Р-2879

	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности
	Транспортная доступность 40 мин. принята в соответствии с таблицей 9 распоряжения Минкультуры России № Р-2879


Таблица 2.7
2.2.7. Расчетные показатели в области содержания мест погребения
	Наименование вида объекта
	Тип расчетного показателя
	Обоснование расчетного показателя

	Специализированная служба по вопросам похоронного обслуживания
	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
	1 объект независимо от численности населения принято в соответствии с таблицей пункта 1.5. РНГП Орловской области

	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности
	Транспортная доступность 40 мин. принято в соответствии с таблицей пунктом 1.5. РНГП Орловской области

	Кладбища смешанного и традиционного захоронения
	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
	Площадь кладбищ смешанного и традиционного захоронения 0,24 га на 1 тыс. жителей принята в соответствии с приложением Д СП 42.13330.2016

	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности
	Не устанавливается

	Кладбища для погребения после кремации
	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
	Площадь кладбищ для погребения после кремации 0,02 га на 1 тыс. жителей принята в соответствии с приложением Д СП 42.13330.2016

	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности
	Не устанавливается


Таблица 2.8
2.2.8. Расчетные показатели в области жилищного строительства
	Наименование вида объекта
	Тип расчетного показателя
	Обоснование расчетного показателя

	Жилые помещения 
	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
	Жилищная обеспеченность принята согласно таблице 5.1. СП 42.13330.2016

	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности
	Не устанавливается


Таблица 2.9
2.2.9. Расчетные показатели в области озеленения и благоустройства
	Наименование вида объекта
	Тип расчетного показателя
	Обоснование расчетного показателя

	Озелененные территории общего пользования
	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
	 Количество и площадь озелененных территорий общего пользования приняты согласно таблице 1.5 РНГП

	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности
	Транспортная доступность принята согласно таблице 1.5 РНГП

	Площадки различного функционального назначения, размещаемых на участке многоквартирного жилого дома
	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
	Площадь территории площадок различного назначения на 1 жителя принята согласно таблице 1.5 РНГП Орловской области

	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности
	Пешеходная доступность 600 м до площадок различного назначения принята в соответствии принята согласно таблице 1.5 РНГП Орловской области


Таблица 2.10
2.2.10. Расчетные показатели в области торговли, общественного питания и бытового обслуживания
	Наименование вида объекта
	Тип расчетного показателя
	Обоснование расчетного показателя

	Торговые объекты
	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
	Обеспеченность площадью торговых объектов на 1000 чел. принята согласно приложению Д СП 42.13330.2016

	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности
	Пешеходная доступность 500 м в застройке от трех этажей в городском населенном пункте, 800 м в одно-, двухэтажной застройке в городском населенном пункте принята в соответствии с пунктом 10.4 СП 42.13330.2016

	Объекты общественного питания (рестораны, кафе, столовые, закусочные, предприятия быстрого питания и др.)
	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
	Обеспеченность предприятиями общественного питания принята в соответствии с приложением Д СП 42.13330.2016

	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности
	Пешеходная доступность 500 м в застройке от трех этажей в городском населенном пункте, 800 м в одно-, двухэтажной застройке в городском населенном пункте принята в соответствии с пунктом 10.4 СП 42.13330.2016

	Объекты бытового обслуживания
	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
	Обеспеченность предприятиями бытового обслуживания принята в соответствии с приложением Д СП 42.13330.2016

	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности
	Пешеходная доступность 500 м в застройке от трех этажей в городском населенном пункте, 800 м в одно-, двухэтажной застройке в городском населенном пункте принята в соответствии с пунктом 10.4 СП 42.13330.2016



Таблица 2.12
2.2.11. Расчетные показатели в области местного самоуправления
	Наименование вида объекта
	Тип расчетного показателя
	Обоснование расчетного показателя

	Административное здание органа местного самоуправления
	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
	1 объект независимо от количества жителей принят в соответствии с таблицей пункта 1.5 РНГП Орловской области

	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности
	Транспортная доступность принята в соответствии с таблицей пункта 1.5 РНГП Орловской области

	Муниципальный архив
	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
	1 объект независимо от количества жителей принят в соответствии с таблицей пункта 1.5 РНГП Орловской области

	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности
	Транспортная доступность принята в соответствии с таблицей пункта 1.5 РНГП Орловской области


Таблица 2.12
2. Расчетные показатели в области обеспечения общественного правопорядка
	Наименование вида объекта
	Тип расчетного показателя
	Обоснование расчетного показателя

	Участковые пункты полиции
	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
	Органы местного самоуправления муниципальных образований в соответствии с п. 7 ст. 48 Федерального закона от 7 февраля 2011 года № 3-ФЗ «О полиции», а также в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» обеспечивают предоставление помещения для работы на обслуживаемом административном участке сотруднику, замещающему должность участкового уполномоченного полиции. 
В соответствии с п. 3 приложения 1 приказа Министерства внутренних дел Российской Федерации от 29.03.2019 № 205 «О несении службы участковым уполномоченным полиции на обслуживаемом административном участке и организации этой деятельности» за участковым уполномоченным полиции приказом начальника территориального органа МВД России закрепляется административный участок. Размеры и границы административного участка определяются территориальными органами МВД России

	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности
	В соответствии с примечанием к таблице П.4 приложения П СП 42.13330.2016 радиус обслуживания участкового пункта полиции в условиях городского населенного пункта следует устанавливать в 1 - 1,5 км до самого дальнего объекта участка




3. [bookmark: _Toc180409450]
1. Правила и область применения расчетных показателей, содержащихся в основной части
4. [bookmark: _Toc498871958][bookmark: _Toc180409451][bookmark: OLE_LINK748][bookmark: OLE_LINK553][bookmark: OLE_LINK554]Область применения расчетных показателей
[bookmark: _Toc498871959][bookmark: OLE_LINK555][bookmark: OLE_LINK562]Действие местных нормативов градостроительного проектирования муниципального образования городской округ город Мценск распространяется на всю территорию муниципального образования; на правоотношения, возникшие после утверждения настоящих МНГП. 
Настоящие МНГП устанавливают совокупность расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения, объектами благоустройства территории, иными объектами местного значения населения города и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения. 
Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения, установленные в МНГП, применяются при подготовке генерального плана, правил землепользования и застройки, документации по планировке территории. 
Расчетные показатели подлежат применению разработчиком градостроительной документации, заказчиком градостроительной документации и иными заинтересованными лицами при оценке качества градостроительной документации в части установления соответствия её решений целям повышения качества жизни населения. 

Таблица применения нормируемых показателей 
при подготовке ДТП, ДППТ, ПЗЗ.
	№ пп
	Наименования объектов для которых установлены расчетные показатели
	ГП
	ДППТ
	ПЗЗ

	1
	Электро-, тепло-, газо- и водоснабжение населения, водоотведение

	
	Объем электропотребления
	+
	+
	 +

	
	Объем теплопотребления
	+
	+
	 +

	
	Объем газопотребления
	+
	+
	+ 

	
	Объем водопотребления
	+
	+
	+ 

	
	Объем водоотведения
	+
	+
	+ 

	2
	Автомобильные дороги местного значения и транспорт

	
	Плотность сети автодорог местного значения
	+
	+
	 – 

	
	Доля автодорог с твердым покрытием всех видов
	+
	+
	 – 

	
	Обеспеченность парковками
	+
	+
	-

	
	Плотность сети велодорожек
	+
	+
	 – 

	
	Обеспеченность пешеходными переходами
	-
	+
	-

	
	Обеспеченность остановками общественного транспорта
	+
	+
	-

	3
	Организация парковочного пространства
	
	
	

	
	Обеспеченность машино-местами для легковых автомобилей
	+
	+
	 +

	4
	Образование

	
	Объекты дошкольного образования
	+
	+
	+

	
	Объекты дополнительного образования
	
	-
	+

	5
	Физическая культура и массовый спорт, образование

	
	Обеспеченность объектами физической культуры и массового спорта
	+
	+
	+

	
	Культура
	
	
	

	
	Обеспеченность объектами культуры
	+
	+
	+

	
	Содержание мест захоронения
	
	
	

	
	Потребность в площади для размещения кладбищ
	+
	+
	+

	
	Жилищное строительство
	
	
	

	
	Жилищная обеспеченность
	-
	+
	+

	6
	Объекты озеленения и благоустройства территории

	
	Парк (парк культуры и отдыха)
	+
	+
	 – 

	
	Объекты благоустройства и озеленения рекреационных территорий
	+
	+
	+ 

	
	Детские площадки
	-
	+
	 – 

	
	Площадки для отдыха и досуга
	 – 
	+
	 – 

	
	Площадки для выгула собак
	 – 
	-
	+ 

	5.
	Объекты общественного питания, торговли и бытового обслуживания

	
	Обеспеченность площадью торговых объектов
	+
	-
	+

	
	Обеспеченность объектами общественного питания
	+
	-
	+

	
	Обеспеченность объектами бытового обслуживания
	+
	-
	+

	
	Объекты местного самоуправления
	
	
	

	
	Обеспечение деятельности органов местного самоуправления
	+
	-
	+

	
	Объекты общественного правопорядка
	
	
	

	
	Обеспечение участковыми пункты полиции
	-
	+
	+



4.1. [bookmark: _Toc180409452]Правила применения расчетных показателей
Расчетные показатели уровня минимальной обеспеченности объектами местного значения и уровня максимальной территориальной доступности таких объектов применяются в процессе подготовки документов территориального планирования (ДТП) - генерального плана муниципального образования город Мценск, документации по планировке территории в границах муниципального образования город Мценск (ДППТ), Правил землепользования и застройки города Мценска (ППЗ). 
При планировании размещения в границах территории проекта планировки различных объектов следует оценивать обеспеченности рассматриваемой территории объектами соответствующего вида, которые расположены (или могут быть расположены) не только в границах данной территории, но также и вне ее границ в пределах максимальной территориальной доступности, установленной для соответствующих объектов. 
Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектам местного значения, а также максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов, установленные в настоящих МНГП, применяются при определении местоположения планируемых к размещению объектов местного в генеральном плане муниципального образования город Мценск (в том числе, при определении функциональных зон, в границах которых планируется размещение указанных объектов), а также при определении зон планируемого размещения объектов местного значения. 
При определении местоположения планируемых к размещению объектов местного значения в целях подготовки генерального плана муниципального образования город Мценск, документации по планировке территории следует учитывать наличие на территории в границах подготавливаемого проекта подобных объектов, их параметры (площадь, емкость, вместимость, уровень территориальной доступности). 
МНГП имеют приоритет перед РНГП Орловской области в случае, если расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения населения города, установленные МНГП выше соответствующих предельных значений расчетных показателей, установленных РНГП Орловской области. В случае, если расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения населения города, установленные МНГП, окажутся ниже уровня соответствующих предельных значений расчетных показателей, установленных РНГП Орловской области, то применяются предельные расчетные показатели РНГП Орловской области.
МНГП имеют приоритет перед РНГП Орловской области в случае, если расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов местного значения для населения города, установленные МНГП ниже соответствующих предельных значений расчетных показателей, установленных РНГП Орловской области. В случае, если расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов местного значения для населения города, установленные МНГП, окажутся выше уровня соответствующих предельных значений расчетных показателей, установленных РНГП Орловской области, то применяются предельные расчетные показатели РНГП Орловской области.
При отмене и (или) изменении действующих нормативных документов Российской Федерации и (или) Орловской области, в том числе тех, требования которых были учтены при подготовке настоящих МНГП и на которые дается ссылка в настоящих МНГП, следует руководствоваться нормами, вводимыми взамен отмененных.

